Stagerider – Kisanii

Bühne rechts

E-Piano

Loopstation

Leadvocal

Bühne links

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Input:** |  |
| 1 | E-Piano | Dual DI |
| 2 | Lead Vocal | Neumann KMS 105 |
| 3 | Loopstation | DI |
|  | **Monitor:** |  |
| 1 | Loopstation |  |
| 2 | Vox |  |
| 3 | E-Piano |  |

Alle Mikrophone werden mitgebracht, Falls ein E-Piano vor Ort ist wäre das wunderbar.

Falls Mikrophon-Stative vor Ort sind, wäre das super! Können notfalls aber auch mitgebracht werden.

**Kontakt:**

Lea von Mentlen: [leavome@gmail.com](mailto:leavome@gmail.com) +41 77 436 66 06